附件1.水稳站设备技术参数、现状照片

水稳站设备技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 具体配置 |
| 路面水泥稳定土拌和站 | 1. 控制室一套； 2. ５个料仓（原机４个、2024年12月新增一个全新的）； 3. 平皮带一条（22KW滚筒电机，1.2米宽皮带）； 4. 搅拌缸（双55KW电机）； 5. 斜皮带一条（22KW滚筒电机，1.2米宽皮带）； 6. 下料斗一个（带支架、气缸、振动电机）； 7. 空压机一台； 8. 水泵一台； 9. 水泥螺旋两条；   10.水泥计量螺旋一条。 |
| 设备购置日期 | 2016年5月 |
| 最低投标限价及起拍价 | 2万元 |

水稳站设备现状照片

